|  | **STAND 52** |
| --- | --- |
|  |
| **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE** Fabricant allemand de turbines Kaplan depuis 2001 en double réglage avec axe vertical. Hauteur de chute de 1,35 m à 13,0 m Pales en acier au nickel-chrome 1.4317 Entraînement par poulie-courroie pour une puissance allant de 15 kW à 400 kW ou Entraînement direct par alternateur à aimants permanents pour une puissance allant de 37 kW à 1’000 kW Watec-Hydro possède son propre BE avec des ingénieurs et techniciens qui parlent D / G-B et F Plus de 320 installations de référence dont plusieurs dizaines en France |
|  |
| **produits OU SERVICES PRESENTES** Turbines Kaplan en double réglage. |
|  |
| **ACTIVITE** |
| **Equipements**[x]  Turbines | **Services**[x] Travaux et ingéniérie |
| **CONTACT COMMERCIAL**5, impasse Satory 68350 BRUNSTATTJean-Michel BIRLING06 42 96 81 84, hydseng@gmail.com  |
| **SITE WEB**[www.watec-hydro.de/fr](http://www.watec-hydro.de/fr)  |