|  | | **STAND 52** |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE**  Fabricant allemand de turbines Kaplan depuis 2001 en double réglage avec axe vertical.  Hauteur de chute de 1,35 m à 13,0 m  Pales en acier au nickel-chrome 1.4317  Entraînement par poulie-courroie pour une puissance allant de 15 kW à 400 kW  ou  Entraînement direct par alternateur à aimants permanents pour une puissance allant de 37 kW à 1’000 kW  Watec-Hydro possède son propre BE avec des ingénieurs et techniciens qui parlent D / G-B et F  Plus de 320 installations de référence dont plusieurs dizaines en France | | |
|  | | |
| **produits OU SERVICES PRESENTES**  Turbines Kaplan en double réglage. | | |
|  | | |
| **ACTIVITE** | | |
| **Equipements**  Turbines | **Services**  Travaux et ingéniérie | |
| **CONTACT COMMERCIAL**  5, impasse Satory 68350 BRUNSTATT  Jean-Michel BIRLING  06 42 96 81 84, [hydseng@gmail.com](mailto:hydseng@gmail.com) | | |
| **SITE WEB**  [www.watec-hydro.de/fr](http://www.watec-hydro.de/fr) | | |